**NAMUR FLX-Series Solenoid Valve**

****



Brand: FLOWX
Type: FLXC-2/3, FLXC-2/5
Pressure: 6kg
Temperature: -10°C ~ +80°C